|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室名称** | **申购设备名称** | **功能需求** | **备注** |
| 1 | 介入诊疗科 | 成人胃镜 | 1、电子胃镜具备全防水功能，一触式插拔功能，清洗方便，减少工作量；2、电子胃镜图像传感器为CCD或黑白CMOS；3、治疗电子胃镜具备副送水功能，弯曲部角度：向上≥210度，向下≥120度，向左≥100度，向右≥100度；4、可与奥林巴斯290主机适配；5、设备配置要求：成人胃镜 2条  | 进口国产均可 |
| 2 | 介入诊疗科 | 成人肠镜 | 1、电子肠镜具备全防水功能，一触式插拔功能；2、电子肠镜图像传感器为CCD或黑白CMOS；3、光学放大电子肠镜视野角度：常规模式≥170度；放大模式≥85度，具备≥3种肠镜插入技术，包含强力传导、智能弯曲、和可变硬度，根据需要随时调节镜身硬度：较硬内镜可提升推镜传导性，解襻后可防止二次成襻，较软内镜可更安全通过游离结肠段，安全性更高、不易穿孔。4、可与奥林巴斯290主机适配5、设备配置要求：成人肠镜1条  | 进口国产均可 |
| 3 | 介入诊疗科 | 儿童胃镜 | 1、经鼻电子胃镜具备全防水功能，一触式插拔功能，清洗方便，减少工作量；2、电子胃肠镜图像传感器为CCD或黑白CMOS；3、经鼻电子胃镜钳子管道内径≥2.0mm，可以用于取活检和通过高频电设备进行一般治疗。4、先端部外径：≤5.5mm，直径很细且非常柔软，经鼻腔进入消化道减少了对咽喉部的刺激，可大大减轻患者在做胃镜检查时的不适与痛苦感。4、可与奥林巴斯290主机适配5、设备配置要求：经鼻儿童电子胃镜一条 | 进口国产均可 |