|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室名称** | **申购设备名称** | **进口/国产** | **功能需求** |
| 1 | 核医学科 | 冷藏展示柜 | 国产 | 1.双开门，≥900L；2.温度：2-8℃；3.试剂储存，无环境要求； |
| 消化内科肝病病区 | 医用冰箱 | 国产 | 1、单开门立式冰箱；2、分为冷冻室和冷藏室；3、总容积≥200升；4、冷藏温度2-8℃，冷冻温度-10--26℃可调；5.设备配置要求:温度显示；具有报警功能； |
| 学科研究管理部 | 超低温冰箱 | 国产 | 1.有效容积(L):≥820；2.箱内温度(℃):-40~-86，数字显示，控温精度0.1℃；3.电压(V/Hz):220/50；功率(W):1100W；4.产品形式:立式；搁架/门板/抽:3/4；5.多终端互联监测，多种故障蜂鸣、灯光报警，并可实现网络远程报警；6.一枪一码一键，双屏同步，一秒存取，配锁； |