|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室名称** | **申购设备名称** | **功能需求** | **备注** |
| 1 | 妇产科 | 空气波压力治疗仪 | 1.彩色液晶触摸屏；具有血液回盈侦测功能；可以支持工作站模式；  2.具备气囊自动识别功能：支持实时快速识别气囊种类，并具备快速定位治疗模式，可一键治疗；具备屏幕旋转功能，可悬挂于床内侧或外侧； 3.支持气囊每腔压力可调，及创口零压跳过功能；治疗时间1-600min可调，支持不间断治疗； 4.治疗方案：≥20种；支持无线扩展功能；具有过压、欠压、脱落等安全提示功能。 | 国产 |
| 2 | 妇产科 | 膀胱扫描仪 | 1. 主要用于人体膀胱内尿夜容量测试。比如：尿潴留患者、神经源性膀胱、膀胱功能训练、间歇性导尿、尿流率测试结合残余尿量数据等。 2. 12/24切面扫描，具备三维探头； 3.具备彩色LCD液晶触摸屏，条码扫描； 4.具备数据管理系统，支持无线传输；   5.具备膀胱智能定位功能，，膀胱轮廓支持手动校正，设备可充电；  6.设备配置要求：主机及探头，可移动工作台 | 国产 |
| 3 | 妇产科 | 宫腔检查镜 | 1宫腔镜镜子外径3mm，视野角30°； 2、有软性异物钳，软性活检钳、硬质分离钳、硬质剪刀、软性剪刀等配置，需根据术中情况进行使用。满足临床需求。 3、导光束≥3m够长，方便使用，满足临床需求。 4、镜鞘需达到4.5-6.5mm，方便更顺利的进入宫腔。 5、设备配置要求：宫腔镜镜子1根；外管鞘2根；软性异物钳2把；软性活检钳2把；硬质分离钳1把；硬质剪刀1把；软性剪刀2把；膨宫管4根； | 进口国产均可 |