|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室名称** | **申购设备名称** | **功能需求** | **备注** |
| 1 | 超声波诊断室 | 腔内线凸两用探头 | 1.适用于开立 S60 pro 彩超机的腔内线凸两用探头。  2.频率:4.0-16.0MHz。  3.单个探头接口可实现两个平面的快速切换，并支持网格穿刺线。 | 国产 |
| 超声波诊断室 | 腔内容积探头 | 1.适用于开立S60 pro 彩超机腔内容积探头。  2.频率:3.0-11.0MHz。  3.不使用扩展成像技术下二维角度≥175°，三维摆动角度≥115°。 | 国产 |
| 超声波诊断室 | 腹部容积探头 | 1.适用于开立 S60 pro 彩超机的腹部容积探头。  2.频率:2.0-7.0MHz。 | 国产 |