**成都市第五人民医院**

**通用办公设备市场调研[2025]产品清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **调研序号** | **项目名称** | **国产或进口** | **功能需求包含不限于以下内容：** | **单价最高限价****（万元）** |
| 1 | 电热鼓风干燥箱 | 国产 | 1、适用于中药饮片及中药临方制剂的干燥；2、不锈钢内胆，内部置物架可调节；3、容量≥200L；4、至少保证1-150℃可控温范围，额定电压220V。 | **/** |
| 开水器 | 国产 | 1、出水方式：双开水龙头（100℃）；病区开水房使用；2、供水量≥70升/小时，满足≥140人饮用；3、加热方式：步进式加热；4、电磁阀控制全自动进水，缺水自动加水；5、智能电子控温，数显屏幕可实时显示温度；6、24小时预约定时开关机，防漏电保护，防干烧保护；7、304不锈钢内胆；8、内胆容量≥26.5升；9、外形尺寸：400\*360\*800mm±100mm10、保温方式：双层不锈钢，单层不锈钢层≥0.6mm，箱体不烫手；11、额定电压220V、380V可选，配套专用空气开关；12、配套开水器底座(底座高度≥550mm)；13、包含安装及辅料配件（龙头、三角阀、进水/排水管、专用插座）14、不带滤芯（或只有初级滤芯） | **/** |
| 无线叫号器 | 国产 | 1、1主机+50个叫号器（同餐饮取餐器样式）2、能无线传输，传输距离≥500米3、待机≥24小时；4、至少三种叫号方式：语音、震动、闪灯。 | **/** |
| 照度计 | 国产 | 1、测量范围上限≥10000lux；2、测量精度≤±3%；3、分辨率≤10lux；4、测量速度≤1秒；5、专业级，用于PIVAS照度测量；6、数据能保存≥50组；7、光感应器线延长≥0.5米。 | **/** |
| 尘埃粒子计数器 | 国产 | 1、洁净度等级测量范围百级～百万级，用于PIVAS洁净度等级测量；2、粒径通道至少包括0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0um；2、支持审计追踪，可过计量；3、液晶显示屏，支持结果打印及导出；4、采样量≥2.5L/min；5、测量重复相对偏差≤±10%；6、粒径分布误差≤±30%；7、支持采样口延长≥1m；8、使用寿命＞30000小时；9、支持交直流两用；10、结果按95%置信度计算，可换算成m3；11、自净时间≤10min，采样延时≤100s，测量间隔≤1000s；12、采样方式单次、连续或自定义次数；13、包含配件：采样架三脚架≥1个、采样头夹具≥1个、采样延长管≥1个、采样延长杆≥1个、热敏打印纸≥10卷、充电器≥1个、取样头≥1个、采样口橡胶帽≥4个。 | **/** |
| 电子台秤 | 国产 | 1. 用于中药房调剂复称用；
2. ≥30公斤承重，精度1g；
3. 前后液晶屏双显示，不锈钢秤盘；
4. 可充电，可使用电池，配套备充电器。
 | **/**  |
| 标签打印机 | 国产 | 1、打印分辨率≥203 DPI；2、打印模式：热敏+热转印；3、打印速度≥150mm/s；4、打印宽度110mm±5mm；5、纸张宽度至少支持10~120mm±5mm；5、打印长度≥25000mm；6、最大纸卷外径（至少支持）130mm±5mm；7、碳带轴心尺寸（至少支持）25.4mm；8、内存：SDRAM≥64 MB + FLASH≥128 MB；9、打印语言（至少支持）ZPL、EPL、DPL；10、接口（至少具有）USB2.0及以上全速接口、以太网接口、WIFI、Bluetooth；11、可打印医院现有标签机腕带，可灵活侦测各类黑标。 | **/** |
| 中药粉碎机 | 国产 | 1. 倾斜式不锈钢粉碎机（小钢磨），用于中药饮片粉碎，中药干浸膏粉碎；
2. 单次粉碎≥500g，产品功率≥1300W，产品电压220V，转速≥25000R/MIN。设备自重≥8kg。
3. SUS304食品级不锈钢材质，粉碎腔壁厚度≥2.5mm；
4. 双叶主刀，双叶刀片，双叶扫粉刀，可固定也可270°摇摆研磨，定时开关时间调控，空气过载，自动断电保护。
5. 包含配件：配刀片≥4套，筛网≥1个，套筒≥1个。
 | **/** |
| 生活冰箱 | 国产 | 1、1.上下双门变频冰箱 ；2、总容积：400升±10升，冷藏≥200L；3、触控操作，风冷无霜，底部散热设计；4、电脑控温，一级能效，噪音值dB(A)≤40。 | **/** |
| 安瓿瓶粉碎机 | 国产 | 1、可集中、批量粉碎空安瓿、空西林瓶；2、全密封，无粉尘污染；3、运行平稳，噪声低；4、出料粒度小于6mm；5、全密封，无粉尘，无飞溅（玻璃材质，飞溅有安全隐患）。 | **/** |
| 除湿机 | 国产 | 1、小型除湿机；2、日除湿量≥50L/D；≥7.5L可视水箱，湿度数字化可视，风速可调并具有可拆洗滤网；3、至少具有24h双向定时功能（自动开启除湿或停止除湿）、水满自动停机保护 、断电记忆（重启后自动恢复断电前状态）、 童锁、底部万向轮功能；4、额定功率≤850W，噪音≤52dB（A），支持外接排水方式（包含外接排水管）。 | **/** |
| 加湿器 | 国产 | 1、超声波加湿器，一体式水箱设计；2、屏幕能够显示湿度，至少有4档位可调；3、水箱容量≥4.5L，额定加湿量≥400mL/h；4、至少具有透明水尺、UVC除菌、缺水断电保护功能。 | **/** |
| 2 | 便携式计算机 | 国产 | 1、≥i5-13500H/16GB/1TB SSD/2、预装正版windows64位专业版操作系统 | **0.7** |
| 3 | 一体式计算机 | 国产 | 1、≥I5-12500/16G/512GB SSD+1TB/集成显卡/23.8英寸2、预装正版windows64位专业版操作系统 | **0.5** |
| 4 | 液晶显示器 | 国产 | 1、分辨率大于等于1920\*1080 ；2、显示屏大于等于21.5 | **/** |
| 5 | 碎纸机 | 国产 | 1.单次碎纸:≥10张（A4）；2.碎纸效果：（2\*15mm）5级保密效果及以上；3.纸筒容量：≥20L；4.连续碎纸≥60分钟；5.至少具有有热保护和安全触停功能。 | **0.1** |
| 6 | 扫描仪 | 国产 | 1.类型：馈纸式+平板式，2.最大画幅：A4，3.ADF分辨率≥600×600dpi，平板分辨率≥1200dpi×1200dpi，4.接口类型：USB3.0或以上，5.自动双面扫描，LED扫描光源6.支持多台电脑无线网络共享扫描，7.平板扫描速度：黑白≤6秒/页，彩色≤7秒/页，8.介质厚度支持50-120g/㎡，9.送搞器容量≥50页（80g/㎡）。 | **0.4** |
| 7 | 复印机 | 国产 | 1、A3数码复合机；2、标配内置双面器，140张双面自动输稿器，网络打印，网络彩色扫描；3、连续复印张数1－9999张；4、纸张输出能力：500张+100张（标配作业分离器）；5、具有人体感应自动开启功能；6、标配纸盒500×2张+150张（手送）；7、接口（至少配备）：USB 3.0高速x1; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB2.0主机接口 (USB主机)x4; NFC TAGx1；8、可复印SRA3幅面纸张/可打印最长1.2m的纸张、可扫描1.6m加长纸 | **3.5** |