|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室名称** | **申购设备名称** | **功能需求** | **备注** |
| 1 | 超声波诊断室 | 心脏探头 | 1.适用于三星RS80a彩超机的成人心脏探头 2.频率2.0-5.0MHz 3.探测深度:≥140mm 4.中心频率:≥3.0MHz 5.标准频率:≥3.0MHz | 国产 |
| 超声波诊断室 | 心脏探头 | 1.适用于三星RS80a彩超机的成人心脏探头 2.频率2.0-5.0MHz 3.探测深度:≥140mm 4.中心频率:≥3.0MHz 5.标准频率:≥3.0MHz | 国产 |
| 2 | 超声波诊断室 | 成人腹部超声探头 | 1.适用于飞利浦彩超CX50的胸腹部扫查； 2.可实时彩色多普勒成像； 3.可定量测量； 4.探头频率范围2-8MHz； | 国产 |
| 3 | 急诊医学科 | 血液净化机 | 1.自带双重血浆置换治疗模式，无需添加任何辅助管路即可开展治疗，减少临床操作感染风险； 2.具有自设编程功能，灵活设置治疗参数，满足临床复杂的 血液净化治疗； 3.开放式管路设计，可兼容多品牌的滤器和分离器，满足临 床多种需求； 4.具有后备电源，断电后仍可工作15min以上； 5.具备气泡监测，具备补液断流，具备滤液断流，超声波检 测方式，保证临床治疗安全； 6.配置清单：4个动力泵和1个肝素泵、3个电子称、6个压力检测器、2个夹持器、配置1个双面板加温器、两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝 血风险、彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和 曲线图形； | 国产 |
| 4 | 急诊医学科 | 有创呼吸机 | 1.采用≥18英寸全贴合电容触控屏，分辨率≥1920\*1080采用屏机分离技术，并且屏幕可上下旋转45，左右旋转270°； 2.吸气流速:5-180L/min； 3.具有SPO₂监测功能、提供SpO₂和PR监测值，同时提供ROX指数、OSI指数、RSS评分、S/F评分监测功能； 4.标配有创通气模式:具有压力/容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式(V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV)、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式(PRVC、PRVC-SIMV)、CPAP/PSV、双水平气道正压通气(DuoVent)、压力释放通气(APRV)、自适应通气模式(如ASV/AMV)、容量支持(VS)等通气模式； 5.内置后备可充电电池,单电池>150分钟,可选双电池>300分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6.配置清单：呼麻管路支撑臂1根、氧气软管1根、空气软管1根、成人呼吸管路1套、模拟肺1个 | 国产 |