四川商务职业学院两校区门卫升级改造项目清单及技术参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参考图片 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钢结构户外岗亭 |  | 1.钢结构2.3\*3.2\*2.7；2.外墙：锌板百叶1.0mm3.骨架80\*80方通 厚度1.5mm;80\*40横梁，厚度1.5mm4.内墙：8mm钢化玻璃；5.颜色：深棕6.房顶：顶部隔热层，镀锌管骨架、保温隔热层、特殊防水处理0.8mm镀锡板.6. 室内吊顶：PVC天花吊顶；7.底座：镀锌方管焊接加12mm厚模板8. 室内地板：防滑镀锌地板 厚度1.5mm；9.门：**玻璃地弹簧门玻璃12mm厚****10.窗：铝合金窗户6mm；****11.玻璃：四角圆弧热弯玻璃8mm**12. **门窗口：锌板包边****13.锁：优质地弹簧门锁；**14. **配置：空调架，冷暖空调、不锈钢工作台，抽屉，键盘托。****15.** **照明：LED室内照明灯管1盏；**16. 电路：**五孔插座、开关2组；漏电开关1个；2.5平方电线电路****17. 岗亭维修：自产品交付使用起一年内免费维修（人为和自然灾害引起的故障或破坏除外），终身维护** | 组 | 3 |
| 2 | 户外使用钢制登记台 |  | 750\*1400\*700mm（防腐、防锈、加厚冷轧钢板） | 张 | 8 |
| 3 | 钢制警用器材文件柜 |  | 900mm\*400mm\*1850（防腐、防锈、加厚冷轧钢板） | 组 | 8 |
| 4 | 户外执勤遮阳伞 |  | 防水色织布，立柱加粗≥55mm表面镀锌烤漆铝合金，双层八股伞骨，伞杆底座一体化，3600脚踏旋转按钮，升降撑杆，正方形，撑开2.5米。可印制LOGO | 把 | 10 |