|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购设备名称** | **进口/国产** | **购置数量（台）** | **功能需求** |
|  | 分体式空调（1.5P）挂机 | 国产 | 262 | （1）全年能源消耗效率≥4.7  （2）制冷量≥3500W  （3）内机最大噪音≤41dB(A)  （4）电辅加热功率≥850W  （5）循环风量≥680m3/h  （6）制冷功率≤930W  （7）外机最大噪音≤51dB(A)  （8）制热量≥4600W  （9）制热功率≤1250W  （供应商在报名时提供满足以上参数要求的中国能效标识网查询截图或国家认可的检测机构出具的检测报告证明） |
| 分体式空调2P挂机 | 国产 | 31 | （1）全年能源消耗效率≥3.81  （2）制热功率≤2140W  （3）外机最大噪音≤53dB(A)  （4）制热量≥6660W  （5）循环风量≥850m3/h  （6）制冷功率≤1500W  （7）电辅加热功率≥1000W  （8）制冷量≥5010  （9）内机最大噪音≤44dB(A)  （供应商在报名时提供满足以上参数要求的中国能效标识网查询截图或国家认可的检测机构出具的检测报告证明） |
|  | 分体式空调（3P柜机） | 国产 | 20 | （1）全年能源消耗效率≥4.0  （2）内机最大噪音≤46dB(A)  （3）制冷功率≤2120W  （4）制热功率≤2950W  （5）制热量≥9500W  （6）外机最大噪音≤56dB(A)  （7）电辅加热功率≥2000W  （8）制冷量≥7230W  （9）循环风量≥1200m3/h  （10）出风方式：上出风，出风口距离地面≥1.4米，且可调节  （供应商在投标时提供满足以上参数要求的中国能效标识网查询截图或国家认可的检测机构出具的检测报告证明） |
| 备注：   1. 本项目分批次交货，第一批次（约150台），在合同签订生效后3日内；第二批次（约163台），在合同签订生效后720日内。中标供应商在收到采购人送货通知后，按照采购人通知的送货数量，两日内送达至采购人指定地点。 2. 报价为整包价格，包含空调安装（包括墙体、玻璃开孔等保证空调能正常安装运行的措施）、辅材（包括但不限于空调安装时标配外需增加的铜管（共计约1000米）、水管、开关、电缆线、各类支架等）、旧空调拆除（约300台，不超过新购空调数量，拆除旧空调的残值归采购人所有，拆除完成后按照采购人要求，搬到采购人指定地点）、人工等费用。 | | | | |