|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室** | **申购设备** | **需求档次** | **功能需求** |
| 3 | 教务科 | 手术床 | 国产 | 1.长：2000mm±20mm；宽：500mm±20mm；高：550mm±20mm 2.升降行程：≥250mm，前倾：≥25°后倾≥23° 左倾≥20° 右倾≥20° 3.腿板可外展90°，可拆卸。腰板升高：≥110mm 腿板下折：≥90°  4.配置要求：主床，托手板2个，托腿架2个，床垫，支肩2个，支身2个，麻醉屏架，手持操纵器。 |
| 教务科 | 产床 | 国产 | 1.床面全长不低于1.9M，宽度大于等于60CM; 2.配置要求：麻醉防护屏1个，支肩架1个，搁臂架1个。拉手1个，托腿架1副，蹬足1副，床垫1套，手持操作器1个。 |
| 教务科 | 诊查床 | 国产 | 1.模拟诊室培训使用； 2.1900mm\*680mm\*700mm（±20mm） ； 3. 304不锈钢，脚架，四肢带有防滑胶角。 |