|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室名称** | **申购设备名称** | **进口/国产** | **功能需求** |
| 3 | 病理科 | 全自动封片机 | 国产 | 用于组织切片染色后自动封片。 1、碎盖破片、无盖玻片智能检测，盖玻片粘连自动检测与收集； 2、直线式封片结构，有空气净化以及排风系统； 3、拥有碎片收集装置，方便机器的清理与维护； 4、封片速度可调，滴胶量0-200微升可调，可调整滴胶行程长度； 5、圆弧运动封片轨迹、封片均匀、无气泡、无溢胶。 |