|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **科室** | **设备名称** | **进口/国产** | **功能需求** |
| 1 | 超声波诊断室 | 全身综合彩超机 | 国产 | 1.开展全身多脏器，如腹部、泌尿、妇科、甲状腺、乳腺、心脏、血管等超声检查； 2.具备超声造影及定量分析软件； 3.具备超声弹性超声； 4.支持人工智能图像分析软件。 5.凸阵探头、线阵探头、腔内端扫探头、相控阵探头各一把；腹部穿刺架1套、腔内穿刺架3套； |
| 妇产科 | 胎心听筒 | 国产 | 1.检测孕妇胎心； 2.超声波频率：2MHZ-3MHZ； 3.具有自动消除在涂耦合剂时产生的噪音功能； 4.LED显示器，可显示胎儿心率符号与胎心率同步闪烁，方便操作人观看； 5.至少可检测9孕周以上胎心； 6.具有微调音量控制按钮； 7.充电器电源：交流电压 220V±22V；频率 50Hz±1Hz，充电器内部装有网电源熔断器； 8.连续工作时间：≥8h； |
| 2 | 超声波诊断室 | 全身高端综合机（妇产方向） | 进口 | 1.开展全身多脏器，如腹部、泌尿、妇科、甲状腺、乳腺、心脏、血管等超声检查及科研开展； 2.具备4D超声造影及定量分析软件,支持腔内容积探头； 3.具备弹性成像技术； 4.具备人工智能肿瘤图像分析、智能测量软件； 5.凸阵探头、线阵探头、腔内端扫探头、相控阵探头腔内容积探头、腹部容积探头各一把，腹部、腔内探头穿刺架各1套； |